附件一：

**投标须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 工程名称 | 安徽合肥医药卫生学校教学楼低压增容改造 |
| 2 | 工程地点 | 安徽合肥医药卫生学校  亿华校  区校园内（合裕路东华大道100号） |
| 3 | 工程规模 | 低压增容改造工程 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 质量标准 | 合 格 |
| 6 | 招标范围 | 招标文件及图纸内全部内容。 |
| 7 | 施工工期 | 有效日历天：20天 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 投标人资质等级要求 | 按招标公告要求 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 工程报价方式 | 依据招标文件内容，考虑市场行情及自身情况，自行报价。 |
| 12 | 踏勘现场 | 招标人组织踏勘现场时间：2023年11月29日至12月4日 |
| 13 | 投标文件份数 （要求） | 投标文件正本一份，副本二份，电子版投标文件一份（U盘） |
| 14 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收 件 人：安徽合肥医药卫生学校总务处 （行政楼204室）  地 点：合马路东华大道100号  截止时间：2023年12月6日10时 |
| 15 | 开 标 | 开标时间： 2023年 12 月6 日 10时 |
| 16 | 评标方法及标准 | 议标（综合评议、合理低价中标） |
| 17 | 投标要求 | 投标人根据自身的实力及现场实际情况，量力编制投标文件。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金 **12500** 元（开标前汇入：安徽合肥医药卫生学校  开户行：交通银行合肥屯溪路支行 账号：341323000018170035830），未中标的，定标后十日内无息退还，中标单位投标保证金转为履约保证金，验收合格后无息退还。**开标前投标保证金未到账的视为自动放弃投标，不参与评标。** |
| 19 | 招标人 | 名 称：安徽合肥医药卫生学校  联系人：张老师  电 话：18356955282 |

附件二：

**投标报价汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安徽合肥医药卫生学校教学楼低压增容改造 |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 工程质量标准 |  |
| 工 期 |  |
| 质量保修期 |  |
| 优惠条件 | （优惠比例自行填报） |
| 备 注 |  |

地 址： 邮编 ：

电 话： 传真：

投标人： (单位全称、盖章)

投标人代表： (代表人盖章、签字)

日 期： 年 月 日

**备注：**

**1、投标价格为本次招标范围所有工程内容的报价总和。**

附件三：

**要求明细**

1. 电缆推荐品牌：绿宝、锦湖、远东；
2. 配电箱元器件推荐品牌：芜湖鑫龙、常熟开关、德力西；

3.包含运输、卸货、施工、安装、调试、检测验收、培训服务等交钥匙工程，项目要求按照国家标准。

附件四：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单（标的）** | | | | |
| 工程名称：安徽合肥医药卫生学校教学楼低压增容改造 | | | |  |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** |
|
|
| 1 | 原配电柜拆除 | 1、名称：配电柜拆除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 台 | 1.000 |
| 2 | 配电柜 | 1、名称：配电柜 2、型号：详见图纸 3、安装方式：详见图纸 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 台 | 1.000 |
| 3 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3\*150+2\*70 3、安装方式：穿管 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 451.000 |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4\*95 3、安装方式：穿管 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 40.000 |
| 5 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2、型号：YJV-4\*50 3、安装方式：穿管   4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 30.000 |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：150mm2以内 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 2.000 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：95mm2以内 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 2.000 |
| 8 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：50mm2以内 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 个 | 2.000 |
| 9 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：MPP 3、规格型号：2\*2孔，DN110，壁厚5mm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 84.000 |
| 10 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：MPP 3、规格型号：1\*2孔，DN110，壁厚5mm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 12.000 |
| 11 | 砂回填 | 1、名称：砂回填 2、材质：砂 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m3 | 51.000 |
| 12 | 工井 | 1、名称：工井 2、净孔尺寸(长x宽x深)：1200\*1200\*1000 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 座 | 3.000 |
| 13 | 道板砖破除 | 1、名称：道板砖破除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m2 | 6.000 |
| 14 | 人行道板安砌 | 1、名称：人行道板安砌 2、垫层品种、规格：2cm厚水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m2 | 6.000 |
| 15 | 碎石 | 1、名称：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m2 | 6.000 |
| 16 | 人行道混凝土垫层 | 1、名称：混凝土垫层 2、厚度：10cm 3、材质：C15混凝土 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m3 | 0.600 |
| 17 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 次（根、点） | 1.000 |
| 18 | 勘察设计费 | 1、名称：勘察设计费 2、未描述部分详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |
| 19 | 垃圾清运费 | 1、名称：垃圾清运费 | 项 | 1.000 |